防火套装S90
用于墙体开孔和穿墙套管

订购名称: HVS KK
GTIN:  - 
产品：Hauff技术

防火套装，用于安装在墙体开孔或塑料穿墙套管中。 极高的后期铺设灵活性，无需额外的墙防火套装，用于安装在墙体开孔或塑料穿墙套管中。极高的后期铺设灵活性，无需额外的墙面安装构件，单根电缆直径不受限制，耐候。面安装构件，单根电缆直径不受限制，耐候。

尺寸: 隔离装置厚度：至少280mm; 适合最小壁厚：150mm; 适用墙体开孔 Øi：70 - 200 mm; 适合塑料穿墙套管 Øi: 80 - 200 mm
检验/标准: DIBT认证Z-19.15-1906，符合DIN 4102-9; 一般性施工方法许可 Z-19.53-2563

特性: 防火等级 S90; 通过专门的安装袋进行单侧防火垫安装
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