**标准波纹管内密封件**

采用分段圆环技术

订购名称: WIN SG b40 A2/EPDM

GTIN: -

产品：Hauff技术

环形空间密封件，用于密封波纹管内的电缆。 离式规格，用于对新安装或已铺设的电缆进行密封。 必须安装波纹管密封 WRD 或类似的固定装置，以稳固波纹管。

尺寸: 密封宽度：40mm; 压紧板：5mm

材料: 压紧板、螺钉和螺母：不锈钢V2A（AISI 304L）; 橡胶：EPDM

应用范围: 防渗混凝土防水等级1 和 2

密封性: 气密、水密; 氡气密封

特性: 采用分段圆环技术，可在现场调整适配3种或5种不同的管道直径

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**制造商信息**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de